
**NÁVOD Č.20 JVD CZ**

1. **Ovládací prvky**

24 hodinová ručka

Tlačítko A

Stopky - minuty

Korunka (pozice 0) 🡪1 🡪2

Datum

Tlačítko B

Stopky - sekundy

Minutová ručka

Hodinová ručka

Sekundová ručka

1. **Nastavení času**

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.


2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

1. **Nastavení data**
2. Vytáhněte korunku do pozice prvního cvaknutí (pozice 1).
3. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte požadované datum. Nastavení neprovádějte mezi 21:00 a 01:00 - datum by se pak měnil místo o půlnoci v poledne.
4. Po nastavení korunku zacvakněte do základní pozice
5. **Používání stopek**

1. Jedním stiskem tlačítkem **A** stopky spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.



1. **RESET (VYNULOVÁNÍ) stopek (např. po výměně baterie)**

Tento postup následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky stopek do pozice 00:00


3. Nařízení ručky stopek je možno urychlit přidržením tlačítek **A** nebo **B**.

4. Když je ručka v poloze nula, nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

\*Nevracejte korunku do běžné pozice, dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

 \*Pokud byste zamáčkli korunku dříve, sekundová ručka se zastaví a bod, kde se zastavila, bude nastaven jako nový výchozí bod (00:00).

**Návod č.20 SK**

1. **Ovládacie prvky**
2. **Nastavenie času**

1. Vytiahnite korunku až do krajnej pozície (2). Sekundová ručička sa zastaví.


2. Krútením korunky nastavte minútovú a hodinovú ručičku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základnej pozície a sekundová ručička sa dá do pohybu

1. **Nastavenie dátumu**
2. Vytiahnite korunku do pozície prvého cvaknutia (pozícia 1).
3. Otáčajte korunkou po smere otáčania hodinových ručičiek, pokiaľ nenastavíte požadovaný dátum. Nastavenie neprevádzajte medzi 21:00 a 01:00 - dátum by sa potom menil miesto o polnoci v popoludní.
4. Po nastavení korunku zacvaknite do základnej pozície
5. **Používanie stopiek**

1. Jedným stlačením tlačítka **A** stopky spustíte/ zastavíte

2. Stlačením tlačítka B chronograf vynulujete a všetky ručičky sa vrátia na začiatočnú pozíciu.



1. **RESET (VYNULOVANIE) stopiek (napr. po výmene batérie)**

Tento postup nasledujte, pokiaľ sa po resete (vynulovaní) chronografu sekundová ručička nevráti na nulovú pozíciu (napr. po výmene batérie).

1. Vytiahnite korunku do krajnej pozície (2).

2. Stlačte tlačítko A pre nastavenie sekundovej ručičky stopiek do pozície 00:00

3. Nastavenie ručičky stopiek je možno urýchliť pridržaním tlačítiek **A** alebo **B**.

4. Keď je ručička v polohe nula, nastavte čas a stlačením vráťte korunku do bežnej pozície(0).

\*Nevracajte korunku do bežnej pozície, pokiaľ nie je sekundová ručička na nule (12:00).

 \*Pokiaľ by ste stlačili korunku skôr, sekundová ručička sa zastaví a bod, kde sa zastavila, bude nastavený jako nový začiatočný bod (00:00).