SRP1080 (EN)

**INSTALLING BATTERY**

Open the battery compartment (A) and insert2• AA battery with the correct polarity (as indicated).

**SETTING THE TIME**

To set the time turn dial (B) in an anticlockwise direction (as indicated) until the correct time is displayed.

**SETTING THE ALARM**

To set the alarm, turn dial (C) in an anticlockwise direction (as indicated) until the hour hand is at the desired time. Turn the alarm switch (D) to the ON position.

**TURNING OFF THE ALARM**

The alarm will begin softly and increase in volume over the course of30 seconds by which time it will continue at the same level until turned off. There are two ways to silence the alarm:

Turn the alarm switch (D) to the OFF position, or

press snooze/light button (E). The alarm will then sound again after 5 minutes. This can be repeated until the alarm is turned off permanently using the alarm switch (D).

**BACK LIGHT**

In dark conditions, the whole clock display can be illuminated by pressing and holding down the snooze/light button (E).





Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1080 (CZ)

**INSTALACE BATERIÍ**

Otevřete přihrádku na baterie (A) a vložte 2 × AA baterie se správnou polaritou (jak je uvedeno).

**NASTAVENÍ ČASU**
Pro nastavení času otočte ciferník (B) proti směru hodinových ručiček (jak je uvedeno), dokud se nezobrazí správný čas.

**NASTAVENÍ BUDÍKU**
Pro nastavení budíku otočte ovladačem (C) proti směru hodinových ručiček (jak je uvedeno), dokud hodinová ručička nebude ukazovat požadovaný čas. Přepněte přepínač budíku (D) do polohy ON (zapnuto).

**VYPNUTÍ BUDÍKU**
Budík začne zvonit tiše a během 30 sekund zesílí na maximální hlasitost, kterou si udrží, dokud nebude vypnut.
Existují dva způsoby, jak budík umlčet:
– Přepněte přepínač budíku (D) do polohy OFF (vypnuto), nebo
– Stiskněte tlačítko odložení/světla (E). Budík se znovu spustí po 5 minutách. Toto lze opakovat, dokud není budík trvale vypnut přepínačem (D).

**PODSVÍCENÍ**
Ve tmě lze celý displej hodin rozsvítit podržením tlačítka odložení/světla (E).





Dovozce: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1080 (SK)

**INŠTALÁCIA BATÉRIÍ**

Otvorte priestor pre batérie (A) a vložte 2 × AA batérie so správnou polaritou (ako je uvedené).

**NASTAVENIE ČASU**
Na nastavenie času otočte ciferníkom (B) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým sa nezobrazí správny čas.

**NASTAVENIE BUDÍKA**
Na nastavenie budíka otočte ciferníkom (C) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým hodinová ručička neukazuje požadovaný čas. Prepnite prepínač budíka (D) do polohy ON (zapnuté).

**VYPNUTIE BUDÍKA**
Budík začne zvoniť potichu a počas 30 sekúnd zosilnie na maximálnu hlasitosť, ktorú si udrží, kým nebude vypnutý.
Existujú dva spôsoby, ako budík vypnúť:
– Prepnite prepínač budíka (D) do polohy OFF (vypnuté), alebo
– Stlačte tlačidlo odloženia/svetla (E). Budík sa spustí znova po 5 minútach. Tento postup je možné opakovať, kým nie je budík trvalo vypnutý pomocou prepínača (D).

**PODSVIETENIE**
V tme sa celý displej hodiniek rozsvieti stlačením a podržaním tlačidla odloženia/svetla (E).





Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

SRP1080 (DE)

**BATTERIE EINLEGEN**

Öffnen Sie das Batteriefach (A) und legen Sie 2 × AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein (wie angegeben).

**ZEITEINSTELLUNG**
Drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

**WECKEINSTELLUNG**
Drehen Sie den Knopf (C) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis der Stundenzeiger die gewünschte Zeit anzeigt. Schalten Sie den Weckerschalter (D) in die Position ON (ein).

**WECKER AUSSCHALTEN**
Der Wecker beginnt leise und wird innerhalb von 30 Sekunden lauter, danach bleibt die Lautstärke konstant, bis er ausgeschaltet wird.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wecker auszuschalten:
– Schalten Sie den Weckerschalter (D) auf OFF (aus), oder
– Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste (E). Der Wecker ertönt nach 5 Minuten erneut. Dies kann wiederholt werden, bis der Wecker endgültig ausgeschaltet wird.

**HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**
Bei Dunkelheit kann das gesamte Display durch Drücken und Halten der Schlummer-/Lichttaste (E) beleuchtet werden.





Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1080 (PL)

**INSTALACJA BATERII**

Otwórz pokrywę baterii (A) i włóż 2 × baterie AA, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (zgodnie z oznaczeniem).

**USTAWIANIE CZASU**
Aby ustawić godzinę, obróć pokrętło (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z oznaczeniem), aż wyświetli się poprawna godzina.

**USTAWIANIE ALARMU**
Aby ustawić alarm, obróć pokrętło (C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskazówka godzinowa wskaże żądany czas. Przełącz przełącznik alarmu (D) w pozycję ON (włączony).

**WYŁĄCZANIE ALARMU**
Alarm zacznie działać cicho i w ciągu 30 sekund zwiększy głośność, po czym będzie kontynuowany na stałym poziomie, dopóki nie zostanie wyłączony.
Są dwa sposoby wyciszenia alarmu:
– Przełącz przełącznik alarmu (D) w pozycję OFF (wyłączony), lub
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk drzemki/światła (E). Alarm uruchomi się ponownie po 5 minutach. Czynność można powtarzać, aż zostanie całkowicie wyłączony.

**PODŚWIETLENIE**
W ciemności cały wyświetlacz może zostać podświetlony poprzez przytrzymanie przycisku drzemki/światła (E).





Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1080 (FR)

**INSTALLATION DES PILES**

Ouvrez le compartiment à piles (A) et insérez 2 piles AA en respectant la polarité indiquée.

**RÉGLAGE DE L’HEURE**

Tournez le cadran (B) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme indiqué) jusqu’à ce que l’heure correcte soit affichée.

**RÉGLAGE DE L’ALARME**

Tournez le cadran (C) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme indiqué) jusqu’à ce que l’aiguille des heures soit à l’heure souhaitée. Basculez l’interrupteur d’alarme (D) sur ON (marche).

**DÉSACTIVATION DE L’ALARME**

L’alarme commence doucement, puis augmente de volume pendant 30 secondes. Ensuite, elle reste au même niveau jusqu’à ce qu’elle soit désactivée.

Deux méthodes pour désactiver l’alarme :

– Basculez l’interrupteur d’alarme (D) sur OFF (arrêt), ou

– Appuyez sur le bouton répétition/lumière (E). L’alarme se déclenchera de nouveau après 5 minutes. Cela peut être répété jusqu’à l’arrêt définitif.

**RÉTROÉCLAIRAGE**

Dans l’obscurité, l’écran entier peut être illuminé en maintenant le bouton répétition/lumière (E) enfoncé.





Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic