SRP1050 (EN)

**INSTALLING BATTERY**

Open the battery compartment (A) and insert 2 • AA batteries with the correct polarity (as indicated).

**SETTING THE TIME**

To set the time turn dial (B) in an anticlockwise direction (as indicated) until the correct time is displayed.

**SETTING THE ALARM**

To set the alarm, turn dial (C) in an anticlockwise direction (as indicated) until the hour hand is at the desired time. Turn the alarm switch (D) to the ON position.

**TURNING OFF THE ALARM**


The bell alarm starts loudly and stays in crazy bell There are two ways to silence the alarm:

Turn the alarm switch (D) to the OFF position, or

Press snooze/light button (E). The alarm will then sound again after 5 minutes. This can be repeated until the alarm is turned off permanently using the alarm switch (D).

**BACK LIGHT**

In dark conditions, the whole clock display can be illuminated by pressing and holding down the snooze/light button (E).





Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1050 (CZ)


**INSTALACE BATERIÍ**  
Otevřete přihrádku na baterie (A) a vložte 2 × AA baterie se správnou polaritou (jak je uvedeno).

**NASTAVENÍ ČASU**  
Pro nastavení času otočte ciferníkem (B) proti směru hodinových ručiček (jak je uvedeno), dokud se nezobrazí správný čas.

**NASTAVENÍ BUDÍKU**  
Pro nastavení budíku otočte ovladačem (C) proti směru hodinových ručiček (jak je znázorněno), dokud hodinová ručička nebude ukazovat požadovaný čas. Přepněte přepínač budíku (D) do polohy ON (zapnuto).

**VYPNUTÍ BUDÍKU**  
Zvonek budíku začne hlasitě a pokračuje intenzivním zvoněním.  
Existují dva způsoby, jak budík umlčet:  
– Přepněte přepínač budíku (D) do polohy OFF (vypnuto), nebo  
– Stiskněte tlačítko odložení/světla (E). Budík se znovu spustí po 5 minutách. Toto lze opakovat, dokud není budík trvale vypnut přepínačem (D).

**PODSVÍCENÍ**  
Ve tmě lze celý displej hodin rozsvítit podržením tlačítka odložení/světla (E).





Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1050 (SK)


**INŠTALÁCIA BATÉRIÍ**  
Otvorte priestor pre batérie (A) a vložte 2 × AA batérie so správnou polaritou (ako je uvedené).

**NASTAVENIE ČASU**  
Na nastavenie času otočte ciferníkom (B) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým sa nezobrazí správny čas.

**NASTAVENIE BUDÍKA**  
Na nastavenie budíka otočte ciferníkom (C) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým hodinová ručička neukazuje požadovaný čas. Prepnite prepínač budíka (D) do polohy ON (zapnuté).

**VYPNUTIE BUDÍKA**  
Zvuk budíka začne nahlas a pokračuje intenzívnym zvonením.  
Existujú dva spôsoby, ako budík vypnúť:  
– Prepnite prepínač budíka (D) do polohy OFF (vypnuté), alebo  
– Stlačte tlačidlo odloženia/svetla (E). Budík sa spustí znova po 5 minútach. Tento postup je možné opakovať, kým nie je budík trvalo vypnutý pomocou prepínača (D).

**PODSVIETENIE**  
V tme sa celý displej rozsvieti stlačením a podržaním tlačidla odloženia/svetla (E).





Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

SRP1050 (DE)


**BATTERIE EINLEGEN**  
Öffnen Sie das Batteriefach (A) und legen Sie 2 × AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein (wie angegeben).

**ZEITEINSTELLUNG**  
Drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

**WECKEINSTELLUNG**  
Drehen Sie den Knopf (C) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis der Stundenzeiger die gewünschte Zeit anzeigt. Schalten Sie den Weckerschalter (D) in die Position ON (ein).

**WECKER AUSSCHALTEN**  
Der Glockenwecker beginnt laut und klingelt mit hoher Intensität weiter.  
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wecker auszuschalten:  
– Schalten Sie den Weckerschalter (D) in die Position OFF (aus), oder  
– Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste (E). Der Wecker ertönt nach 5 Minuten erneut. Dies kann wiederholt werden, bis der Wecker endgültig über den Schalter (D) ausgeschaltet wird.

**HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**  
Bei Dunkelheit kann das gesamte Display durch Drücken und Halten der Schlummer-/Lichttaste (E) beleuchtet werden.





Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1050 (PL)


**INSTALACJA BATERII**  
Otwórz pokrywę baterii (A) i włóż 2 × baterie AA, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (zgodnie z oznaczeniem).

**USTAWIANIE CZASU**  
Aby ustawić godzinę, obróć pokrętło (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z oznaczeniem), aż wyświetli się poprawna godzina.

**USTAWIANIE ALARMU**  
Aby ustawić alarm, obróć pokrętło (C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskazówka godzinowa wskaże żądany czas. Przełącz przełącznik alarmu (D) w pozycję ON (włączony).

**WYŁĄCZANIE ALARMU**  
Alarm dzwoni głośno i kontynuuje intensywne dzwonienie.  
Istnieją dwa sposoby wyłączenia alarmu:  
– Przełącz przełącznik alarmu (D) w pozycję OFF (wyłączony), lub  
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk drzemki/światła (E). Alarm włączy się ponownie po 5 minutach. Czynność można powtarzać, aż zostanie całkowicie wyłączony.

**PODŚWIETLENIE**  
W ciemności cały wyświetlacz może zostać podświetlony przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku drzemki/światła (E).





Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SRP1050 (FR)


**INSTALLATION DES PILES**  
Ouvrez le compartiment à piles (A) et insérez 2 piles AA en respectant la polarité indiquée.

**RÉGLAGE DE L’HEURE**  
Tournez le cadran (B) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme indiqué) jusqu’à ce que l’heure correcte soit affichée.

**RÉGLAGE DE L’ALARME**  
Tournez le cadran (C) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme indiqué) jusqu’à ce que l’aiguille des heures soit à l’heure souhaitée. Basculez l’interrupteur d’alarme (D) sur ON (marche).

**DÉSACTIVATION DE L’ALARME**  
L’alarme cloche démarre bruyamment et continue à sonner de façon intense.  
Deux façons de désactiver l’alarme :  
– Basculez l’interrupteur d’alarme (D) sur OFF (arrêt), ou  
– Appuyez sur le bouton répétition/lumière (E). L’alarme se déclenchera de nouveau après 5 minutes. Cela peut être répété jusqu’à l’arrêt complet via l’interrupteur (D).

**RÉTROÉCLAIRAGE**  
Dans l’obscurité, l’écran entier peut être illuminé en maintenant le bouton répétition/lumière (E) enfoncé.





Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic