**(PL) Instrukcja .11**

1. TARCZE I PRZYCISKI:



1. NASTAWIANIE CZASU

1. Po maksymalnym wysunięciu koronki (poz. 2), wskazówka minutowa zatrzyma się.

2. Obrotem koronki nastawić można zarówno minuty jak i godziny.

1. NASTAWIANIE DATY

1. Nastawianie daty odbywa się po wysunięciu koronki do pośredniej pozycji (poz. 1)

2. Żądaną datę nastawia się obrotem koronki w lewo.

 \* Uwaga: Aby zmiana daty następowała o północy (a nie w południe), datę należy nastawiać pomiędzy godziną 10 rano a 9 wieczór.

3. Po nastawieniu daty należy wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej (poz. 0).

1. UŻYWANIE STOPERA

Przy pomocy stopera możliwe jest dokładny pomiar odcinków czasu:

1. Stoper zarówno włącza się jak i wyłącza jednym naciśnięciem przycisku **A**

2. Naciśnięciem przycisku B stoper się zeruje i wszystkie wskazówki powracają do pozycji wyjściowej.



1. RESETOWANIE (ZEROWANIE) STOPERA ( np. po wymianie baterii)

Procedurę tę należy zastosować, gdy po zerowaniu wskazówka sekundnika nie powraca do pozycji zerowej ( na przykład po wymianie baterii).

1. Wysuwamy do oporu koronkę (do pozycji 2).

2. Wskazówkę sekundnika naprowadzamy na pozycję 00:oo naciskaniem przycisku A.

3. Nastawianie wskazówek można przyspieszyć alternatywnym naciskaniem przycisków A lub B.

4. Gdy wskazówki znajdą się w pozycji zerowej można nastawić czas po czym wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej (poz. 0).

 \*Uwaga: Dopóki wskazówka sekundnika nie znajdzie się na pozycji zerowej (12:oo), nie należy wciskać koronki. Gdyby nacisnąć koronkę w innym momencie, wskazówka sekundnika zatrzyma się w innym miejscu i od tego punktu jako wyjściowego będzie zaczynała pomiar czasu.