# cifroš_js24 INSTRUKCJA NR.23

# 

# Koronka w  pozycji wyjściowej (normalny chód zegarka)

1. Koronka wysunięta o jeden skok (nastawianíe daty)
2. Koronka wysunięta o dwa skoki (nastawianíe czasu))
3. Data
4. Wskazówka minutowa chronografu
5. Wskazówka sekundowa
6. Wskazówka 12- godzinowa
7. Przycisk - START/STOP chronografu
8. Przycisk - SPLIT/RESET chronografu

**NASTAWIANIE WSKAZÓWKI SEKUNDOWEJ CHRONOGRAFU**

1. Wysuwamy koronkę o dwa skoki (2)
2. Przyciskami A i B przesuwamy wskazówkę sekundową chronografu
3. Nastawianíe kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0)

**NASTAWIANIE DATY**

1. Wysuwamy koronkę o jeden skok (1)
2. Obrotem koronki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara nastawiamy datę..

* UWAGA! Nigdy nie należy nastawiać daty pomiędzy godzinami 21:00 a 01:00 – data zmieniałaby się wówczas w południe zamiast o północy.

1. Nastawianíe kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0)

**NASTAWIANIE CZASU**

Wysuwamy koronkę o dwa skoki (2) Wskazówkase sekundowa(5) zastrzyma.

1. Obrotem koronki nastawić można wskazówki godzinową i minutową
2. Nastawianíe kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0). Wskazówka sekundowa(5) ponownie ruszy.

**UŻYWANIE CHRONOGRACHU (STOPERA)**

Naciśnięciem przycisku A rozpoczyna się i kończy pomiar czasu

Naciśnięciem przycisku B zatrzymuje się wskazówki stopera i można odczytać czas do momentu naciśnięcia, natomiast pomiar czasu trwa dalej.

Po ponownym naciśnięciu przycisku B wskazówki stopera przeskoczą na aktualnie zmierzony czas i pomiar biegnie dalej. (funkcja split).

Resetowanie chronografu: Przyciskiem A (stop) zatrzymuje się pomiar. Naciśnięcie wówczas przycisku B powodujemy zresetowanie chronografu.

**Dostawca:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)