**(CZ) NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ RB 081- DCF**

**Rádiem řízený budík s teploměrem, vlhkoměrem a předpovědí počasí**

****

**VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU**

Váš rádiem řízený budík přijímá signál s údajem o přesném čase pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových zařízení, může být přenos negativně ovlivněn následujícími jevy a okolnostmi:

* Vysoká přenosová vzdálenost.
* Hory nebo údolí v blízkosti přijímače.
* Vysoké budovy v blízkosti přijímače.
* Železniční trať, vedení vysokého napětí atd.
* Dálnice nebo letiště atd.
* Umístění poblíž staveniště.
* Umístění vnitř betonových domů.
* Umístění poblíž elektrických zařízení.
* Umístění poblíž počítače nebo televize.
* Umístění uvnitř pohybujících se vozidel.
* Umístění poblíž kovových předmětů.

Umístěte přístroj na místo, kde je co možná nejméně výše uvedených jevů. Nejlepší signál bývá zpravidla u okna. Vyvarujte se blízkosti kovových povrchů a elektrospotřebičů

**RYCHLÉ NASTAVENÍ**

**Krok 1** Otevřete dvířka prostoru pro baterie na zadní straně přístroje. Do prostoru vložte 3ks AAA alkalických baterií (baterie jsou součástí balení). Dbejte naznačené +/- polarity. Potom nezapomeňte dvířka opět zavřít.

Nyní je přístroj připraven k provozu.

**Krok 2** Přístroj začne automaticky vyhledávat signál DCF. V případě, že se spojení nepodaří navázat, můžete čas nastavit ručně.

**PŘÍJEM SIGNÁLU DCF A JEHO UKAZATEL**

Po zapnutí začne přístroj automaticky vyhledávat signál DCF. Symbol  se rozbliká na displeji.

Navazování spojení DCF ( symbol  bliká)

Úspěšné navázání spojení ( symbol  se ustálí)

Selhání přijmu ( symbol  zmizí )

**Automatické a ruční přijímání signálu**

Přístroj navazuje spojení automaticky každý den v 1:00, 2:00, 3:00. Pokud pokus v 03:00 selže, pokusí se přístroj spojení DCF v 04:00 znovu navázat. Pokud se opět nepodaří spojení navázat další pokus proběhne v 05:00. Pokud se to opět nepodaří, další pokus proběhne v 01:00 následující den. Vše se děje automaticky

**Ruční navazování spojení DCF**: jednoduše stiskněte tlačítko **WAVE** na zadní straně přístrojepro zahájení vyhledávání signálu. Stiskněte a 2 vteřiny přidržte tlačítko WAVE pro ukončení ručního vyhledávání signálu DCF.

Během vyhledávání signálu DCF jsou všechna tlačítka a čidla (teplota, vlhkost) vyřazena z provozu. Údaje o teplotě a relativní vlhkosti dosáhnou vyšší přesnosti až po 30ti minutách provozu.

**NASTAVENÍ 12/24 FORMÁTU ČASU, ČASU A DATA**

Před ručním nastavováním se ujistěte, zda přístroj nepřijímá DCF signál. Pro přerušení příjmu signálu DCF jednou stiskněte tlačítko **WAVE**.

1. Stiskněte a dvě vteřiny přidržte tlačítko **SET**, na displeji se objeví a rozbliká “**24 Hr**”. Tlačítkem +/- vyberte požadovaný formát času: **“12Hr”** nebo **“24Hr”**.

2. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se objeví a rozbliká “**00**”. Tlačítkem +/- vyberte požadované časové pásmo:

“00” = GMT +1 hodina (například Česko, Slovensko, Polsko, Německo)

“01” = GMT +2 hodiny (například Finsko)

“-01” = GMT 00 hodin (například Velké Británie)

1. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, číslice pro hodiny se rozbliká. Tisknutím tlačítek +/- nastavte požadovanou hodinu.
2. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, číslice pro minuty se rozbliká. Tisknutím tlačítek +/- nastavte požadovanou minutu.
3. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se objeví a rozbliká“**2008**“. Tisknutím tlačítek +/- nastavte požadovaný rok.
4. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, číslice pro měsíc se rozbliká. Tisknutím tlačítek +/- nastavte požadovaný měsíc.
5. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET**, číslice pro den v měsíci se rozbliká. Tisknutím tlačítek +/-nastavte požadovaný den v měsíci.
6. Potom znovu stiskněte tlačítko **SET** pro návrat do běžného provozu, nebo se tak stane automaticky, pokud bude přístroj 8 minut v klidu.

**NASTAVENÍ BUDÍKU**

1. Stiskněte a dvě vteřiny přidržte tlačítko **ALM SET**, na displeji se objeví čas buzení, číslice hodina se rozbliká.
2. Potom tiskněte tlačítka +/- pro nastavení požadované hodnoty hodina buzení.
3. Jednou stiskněte tlačítko **ALM SET**, číslice minuta buzení se rozbliká. Tisknutím tlačítek +/- nastavíte požadovanou minutu buzení.

Jednou stiskněte tlačítko **ALM SET** pro návrat do běžného provozu, nebo se tak stane automaticky, pokud bude přístroj 8 minut v klidu.

**VYPÍNÁNÍ/ ZAPÍNÁNÍ BUDÍKU**

Stiskněte tlačítko **ALM SET** pro zobrazení času buzení. Potom jednou stisknete + / **ALM ON-OFF** pro zapnutí/vypnutíbudíku. Pokud je budík aktivní, na displeji mezi číslovkami hodin a minut uvidíte symbol.

**FUNKCE OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE)**

Když nastane čas buzení, rozezní se zvuková signalizace a symbol se rozbliká.

1. Stlačte horní stranu budíku pro dočasné přerušení zvukové signalizace a na displeji se rozbliká symbol zdřímnutí **Zz**. Zvuková signalizace se po 5ti minutové přestávce znovu rozezní.
2. Pro úplné vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko **ALM ON-OFF**, symbol  přestane blikat a symbol **Zz** zmizí. Zvuková signalizace se rozezní až další den v nastavenou dobu buzení.

Doba trvání zvukové signalizace: 2 minuty

**OSVĚTLENÍ**

Stlačte horní stranu budíku pro spuštění LCD osvětlení budíku na dobu 5 vteřin.

**VÝBĚR JEDNOTEK MĚŘENÍ TEPLOTY (**°**C NEBO** °**F)**

stiskněte tlačítko **- (°C/°F)** pro výběr jednotek měření (°C nebo °F).

**SYMBOLY WET (VLHKO) / COMFORT (POHODA) / DRY (SUCHO) ICON**

Přístroj ukazuje úroveň přívětivosti prostředí (na základě teploty a vlhkosti) pomocí 3 symbolů:

Při vnitřní teplotě od 20°C do 28°C:

|  |  |
| --- | --- |
| (DRY- SUCHO) | RH% nižší než 40%  (RH= Relativní vlhkost) |
| (COMFORT- POHODA) | RH% mezi 40% - 70% |
| (WET- VLHKO) | RH% více než 70% |

**PŘEDPOVĚĎ POČASÍ**

Přístroj dokáže předpovídat 4 druhy počasí:

|  |  |
| --- | --- |
|  | JASNO |
|  | POLOJASNO |
|  | ZATAŽENO |
|  | DÉŠŤ |

**Poznámky:** pro co možná nejlepší fungování předpovědi počasí, umístěte přístroj na místo, kde proudí vzduch (např.: u otevřeného okna. Pokud přístroj umístíte ke zdroji tepla nebo klimatizaci, ovlivní to jeho přesnost.

Trvá přibližně 24 hodin, než se měření ustálí a přístroj začne ukazovat přesné údaje. Předpověď počasí se vztahuje na následujících 6-16 hodin. Zobrazený symbol nemusí odpovídat situaci za oknem.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Rušení jiných elektrospotřebičů nebo elektrostatické výboje mohou způsobovat, že údaje na displeji neodpovídají. Stiskněte tlačítko **RESET** na horní části přístroje a přístroj se nastaví do původního nastavení a začne znovu hledat a navazovat rádio-signál.

**PÉČE A ÚDRŽBA**

1. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, vodě ani přímému slunečnímu světlu.
2. Dbejte, aby přístroj nepřišel do styku s korosivním materiálem.
3. Nevystavujte přístroj hrubé síle, prachu a vlhkosti.
4. Neotvírejte útroby přístroje.

**VLASTNOSTI**

Pracovní teplota: 0°C až + 50°C (+32°F až +122°F)

Měřitelný teplotní rozsah uvnitř: -9.9°C až +59.9°C (+14°F až +140°F)

Pokud je měřená teplota mimo měřitelný rozsah: HH.H / LL.L

Měřitelný rozsah vlhkosti (při 0°C až +50°C ): 20%-95%

Pokud je měřená vlhkost mimo měřitelný rozsah displej zobrazuje: 20% / 95%

Tolerance při měření teploty +/- 2C

Tolerance při měření vlhkosti +/- 7%

Rozlišení při měření teploty 0.1°C

Rozlišení relativní vlhkost (RH%) 1%

Doba trvání zvukové signalizace 2 minuty

*Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.*

**Na trh dodává:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)

**Words in the figure:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ENGLISH** | **OTHER LANGUAGE** |
| **Figure 1:** | **FRONT VIEW** | Pohled zpředu |
|  | PM | PM- odpolední čas |
|  | TIME | Čas |
|  | ALARM ON | Budík- zapnuto |
|  | DAY OF WEEK | Den v týdnu |
|  | MONTH / DATE | Měsíc/ den v měsíci |
|  | COMFORT  LEVEL ICONS | Ikony úrovně pohodlí |
|  | TEMPERATURE | Teplota |
|  | HUMIDITY | Vlhkost |
|  | RCC INDICATOR | Ukazatel signálu |
|  | WEATHER FORECAST | Předpověď počasí |
|  | SNOOZE ICON | Ukazatel opakovaného buzení |
|  |  |  |
|  | **BAKC VIEW** | Pohled zezadu |
|  | +/ALARM ON-OFF | +/Budík vypnuto/zapnuto |
|  | SET | Nastavení |
|  | ALARM SET | Nastavení budíku |
|  | – (°C/°F) | – (°C/°F) |
|  | RESET | Reset |
|  | SNOOZE / LIGHT | Opakované buzení/ osvětlení |
|  | WAVE | Signál |
|  |  |  |
|  | **BOTTOM VIEW** | Pohled zespoda |
|  | INSERT 3 X AAA BATTERIES INTO  THE BATTERY COMPARTMENT | Vložte 3x AAA baterie |
|  | BATTERY DOOR | Dvířka prostoru pro baterie |