DEUTSCH
Batterie Einlegen
Öffnen Sie die Klappe des Batteriefaches. Legen Sie eine Batterie (AA, 1,5V) entsprechend der angezeigten Polarität ein. Machen Sie die Klappe des Batteriefaches wieder zu.

Zeit und Kalender
1. Die radiogesteuerte Zeit wird etwa 2-8 Minuten nach dem Einlegen der Batterien automatisch eingestellt.
2. Die Synchronisierung der Zeit mit dem DCF Funksignal verläuft immer um 02:00, 03:00 und um 04:00 Uhr (morgens). Wenn der Empfang des Funksignals erfolgreich ist, erscheint auf dem Bildschirm das Symbol  .
3.  Wenn das Funksignal zu schwach ist und der Empfang nicht gelungen ist, drücken Sie und für 2 Sekunden halten Sie die Taste um die Suche nach dem Funksignal wieder auszurufen.

Einstellung der Weckzeit
1. Drücken Sie die Taste "MODE" um die Weckzeit anzugeben.
2. Drücken und halten Sie die Taste "SET" um die Weckzeiteinstellung anzufangen. Die Stundenzahlen beginnen zu blinken. Drücken Sie mehrmals die Taste "UP" um die gewünschte Weckstunde einzustellen.
3. Drücken Sie wieder die Taste "SET". Die Minutenzahlen beginnen zu blinken. Drücken Sie mehrmals die Taste "UP" um die gewünschte Weckminute einzustellen. Drücken Sie wieder die Taste "SET" um die Weckzeiteinstellung zu beenden.
4. Drücken Sie die Taste um den Alarm einzuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol der Glocke. Um diese Funktion auszuschalten drücken Sie wieder die Taste und das Symbol der Glocke verschwindet. 
5. Wenn die eingestellte Weckzeit kommt, ertönt der akustische Alarm. Um den akustischen Alarm auszuschalten, drücken Sie die Taste oder die Signalisation endet nach einer Minute von sich selbst.
6. Die eingestellte Weckzeit bleibt gespeichert.

Beleuchtung des Bildschirmes und die SNOOZE Funktion (Weckwiederholung)
1. Drücken Sie die Taste "LIGHT/SNOOZE" an der oberen Seite des Weckers um den Bildschirm zu beleuchten.
2. Wenn der akustische Alarm ertönt, drücken Sie die Taste "LIGHT/SNOOZE". Der akustische Alarm hört für 5 Minuten auf und dann ertönt er wieder.

Spracheinstellung des Kallenders
1. Drücken und halten Sie die Taste "SET" für ein paar Sekunden. Mit Hilfe der Taste "UP" w"ahlen Sie die gweünschte Sprache aus: F=französisch, I=italienisch, S=spanisch, E=englisch, D=deutsch
2. Um die Einstellung zu beenden, drücken Sie die Taste "SET".

Der Importeur Jasnena Vlahova erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen un anderen relevanten Bestimmungen der Rechtlinie 1999/5/EG ist.

Lieferant:
Jasněna Vláhová 
Nové Město nad Metují 
www.vlahova.cz