**SR819 NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)**



**VLOŽENÍ BATERIE**

Otevřete kryt baterie na spodní straně budíku. Sledujte směr polarity a vložte 1 baterii AA (1,5V) do prostoru baterie.

**Nařízení času**

Pro nastavení času otáčejte kolečkem **(B)** proti směru hodinových ručiček, dokud nebude hodinová ručička na požadovaném čase.

**Nařízení budíku**

Pro nastavení budíku otáčejte kolečkem **(A)** proti směru hodinových ručiček, dokud nebude ručička budíku na požadovaném čase.

Opatrně nadzdvihněte kšiltovku směrem nahoru **(E)**. V této poloze je budík aktivní.

Budík vypnete zatlačením kšiltovky do původní pozice (směrem dolů) **(C)**.

Na trh dodává: Jasněna Vláhová s.r.o., Nové Město nad Metují, [www.vlahova.com](http://www.vlahova.com/)

**SR819 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)**



**VLOŽENIE BATÉRIE**

Otvorte kryt batérie na spodnej strane budíka. Sledujte smer polarity a vložte 1 batériu AA (1,5V) do priestoru batérie.

**Nastavenie času**

Pre nastavenie času otáčajte kolečkom **(B)** proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude hodinová ručička na požadovanom čase.

**Nastavenie budíka**

Pre nastavenie budíka otáčajte kolečkom **(A)** proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude ručička budíka na požadovanom čase.

Opatrne nadzdvihnite šiltovku smerom hore **(E)**. V tejto polohe je budík aktivny.

Budík vypnite zatlačením šiltovky do pôvodnej pozície (smerom dole) **(C)**.

Na trh dodává: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, [www.vlahova.com](http://www.vlahova.com/)

**Bedienungsanleitung SR819 (DE)**



**EINSETZEN DER BATTERIE**

Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Weckers. Beachten Sie die Polaritätsrichtung und legen Sie 1 AA- Batterie(1,5V) in das Batteriefach ein.

**ZEITEINSTELLUNG**

Um die Uhr einzustellen, drehen Sie den Knopf (B) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Stundenzeiger auf der gewünschten Zeit steht.

**ALARM EINSTELLEN**

Um den Alarm einzustellen, drehen Sie das Rad (A) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Alarmzeiger auf der gewünschten Zeit steht.

Heben Sie die Kappe vorsichtig nach oben (E). In dieser Stellung ist der Alarm aktiv.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die Kappe zurück in ihre Ausgangsposition (nach unten) (C).

Liefert auf den Markt: Jasněna Vláhová s.r.o., Nové Město nad Metují, www.vlahova.com

**SR819 MANUAL (EN)**



**Insert battery**

Open the battery compartment on the bottom of the alarm clock. Observe the battery polarity and insert 1 AA (1.5V) battery into the battery compartment.

**Time setting**

For time setting, gently turn wheel (B) counterclockwise until the hour hand reaches the desired time.

**Alarm setting**

For alarm setting, gently turn wheel (A) counterclockwise until the alarm hand reaches the desired time.

Gently lift the hat (E) upwards. In this position, the alarm is active.

To turn off the alarm, gently push the hat (C) down to its original position.

Importer: Jasněna Vláhová s.r.o., Nové Město nad Metují, Czech republic, [www.vlahova.com](http://www.vlahova.com/)