**JVD – RB8203 – Bedienungsanleitung (DE)**

Dies ist ein Funkwecker, bitte öffnen Sie die Batterieabdeckung (auf der Rückseite des Weckers), und legen Sie zwei AAA-Batterien nach der angezeigten Polarität. Dann schließen Sie wieder die Batterieabdeckung zu. Der Wecker wird piepsen, das heißt, dass er eingeschaltet wurde. Sie werden sehen, dass das Wellensymbol " " blinkt. Er wird das Signal automatisch suchen, ungefähr 5-10

Minuten, bis er das Signal erfolgreich empfängt.

**Tasten**

1. ALARM (WECKER) 2. SET (EINSTELLEN) 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6. WECKWIEDERHOLUNG / LICHT (am oberen Rand der Uhr)

Funktion:

1. Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Tag, Temperatur (-9,9 ℃ ~~~~ 50 ℃)

2. Kalenderbereich: 2000-2099

3. Tagesanzeige: sieben verschiedene Sprachen: EN, DE, FR, ES, ES, NL, DA

4. Temperatur: beide °C oder °F sind verfügbar

5. Hintergrundbeleuchtungsberührungssensor

6. Hintergrundbeleuchtung und Weckwiederholung

7. Empfang des DCF-Funksignals

8. Stromversorgung: 2x AAA-Batterie

**Zeiteinstellung**

1. Drücken und halten Sie die Taste “SET” für mehr als 3 Sekunden, um die Einstellungen einzutreten.

A: "24Hr" blinkt, drücken Sie die Taste "UP", um 24- oder 12-Stundenmodus auszuwählen.

B: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "00" blinkt, um verschiedene Zeitzonen einzustellen. Sie können auch die Taste "SET" erneut drücken, um diese Einstellung zu überspringen (es ist kein notwendiger Fortschritt).

C: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "Stunde" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die gewünschten Stunden zu erhalten.

D: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "Minute" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die gewünschten Minuten zu erhalten.

E: Drücken Sie erneut die Taste "SET", um nacheinander "JAHR", "MONAT", "DATUM" und "TAG" einzustellen. Bitte beachten Sie, es gibt sieben verschiedene Sprache von "DAY"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprache |  EN | DE | FR | IT | NL | ES | DA |
| DAY |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*Wenn während der Einstellung keine Operation ausgeführt wird, wird sie automatisch beendet und das Datum bleibt gültig.

\*\*\*Wenn Sie während des Eingabevorgangs die Taste "WAVE" drücken, wird die Funktion "Radio control" (Empfang des Funksignals) automatisch eingeschalten, um die Signalsuche und die korrekte Uhrzeit anzuzeigen.

**Weckereinstellung**

1. Drücken Sie die Taste "ALARM" für 3 Sekunden, "Stunde" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die benötigte Stunden zu erhalten.

2. Drücken Sie erneut die Taste "ALARM", um "Minuten" einzustellen.

3. Drücken Sie erneut die Taste "ALARM", um die Einstellungen zu beenden.

\*\*\* Drücken Sie bei normalem Betrieb die Taste "ALARM", um die Weckzeit zu sehen.

\*\*\* Drücken Sie die Taste "UP", um den Wecker zu öffnen oder zu schließen.

\*\*\* Das Klingeln dauert ca. 2 Minuten und es wird immer lauter sein.

\*\*\* Während des Klingelns können Sie die Taste "SNOOZE / LIGHT" drücken, um es zu unterbrechen. Nach 5 Minuten wird der Wecker erneut klingeln, Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Klingeln zu beenden.

**Temperaturanzeige – ℃ & ℉**

 Bei normalem Betrieb drücken Sie die Taste ”DOWN” und wählen Sie von °C oder °F

**Details zur Funksignal**

Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, wird das Signal automatisch gesucht und empfangen. Jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 wird das Signal automatisch gesucht.

Wenn das Signal nicht erfolgreich empfangen wird, wird es erneut um 4:00 gesucht, wenn es fehlschlägt, wird es wieder um 5:00 Uhr morgens wiederholt. Wenn es immer noch fehlschlägt, wird um 1:00 Uhr morgens am nächsten Tag erneut beginnen.

\*\*\* Während der Signalsuche sind alle Tasten außer “SNOOZE / LIGHT“ & “WAVE“ nicht verfügbar.

\*\*\* Während der Signalsuche, wenn der Alarm klingelt, wird die Suche automatisch beendet.

\*\*\* Während der Signalsuche blinkt diese Markierung: Nach dem Empfang wird sie mit vollem Antennenzeichen angezeigt:

**Was sollte man machen, wenn kein Funksignal empfangen wird?**

1. Drücken Sie die Taste ”WAVE”, um die Signalsuche zu erneuen.
2. Um die Zeit gemäß den oben genannten Details einzustellen "Zeiteinstellung"

**Spezielle Details**

1. Drücken und halten Sie die Taste "WAVE" für mehr als 3 Sekunden, um die DCF-Signalsuche ein- oder auszuschalten.
2. Wenn es Sommerzeit ist, wird auf dem Bildschirm "S" gezeigt, in der Nähe von Symbol:

