###  NÁVOD č.31 JVD

1. CIFERNÍKY A TLAČÍTKA
2. **NASTAVENÍ ČASU**
3. **NASTAVENÍ DATA**
4. **POUŽÍVÁNÍ STOPEK**
5. **VYNULOVÁNÍ STOPEK**
6. **CIFERNÍKY A TLAČÍTKA**

Tlačítko A

Základní pozice korunky

 Pozice 1

 Minutová ručka stopek

Vteřinová ručka

Pozice 2

Ručka 24 hod.

Minutová ručka stopek

Vteřinová ručka stopek

Datum

 Ručka 24 hod. Tlačítko B

Ručka 24 hod.

Minutová ručka stopek

Stopwatch Minute Hand

Vteřinová ručka stopek

Vteřinová ručka

Second Hand

Stopwatch Second Hand

Vteřinová ručka stopek

Vteřinová ručka

1. **NASTAVENÍ ČASU**
2. Povytáhněte korunku do pozice 2.
3. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručku.
4. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do základní pozice.
5. NASTAVENÍ DATA
6. Povytáhněte korunku do pozice 1.
7. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček pro nastavení data.

\* Pokud nastavíte datum v době mezi 21:00 a 01:00, je možné, že se datum další den nezmění.

1. Po nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.
2. POUŽÍVÁNÍ STOPEK

Tyto stopky slouží k odměřování času a zobrazují čas v 1/1 vteřinách. Maximální měřitelní doba je 30 minut. Stopky se po dosažení 30 minut automaticky vypnou.

[Odměřování času stopkami]

1. Zmáčkněte tlačítko “A” pro spuštění stopek.
2. Stopky mohou být vždy spuštěny a zastaveny zmáčknutím tlačítka “A”.
3. Zmáčknutím tlačítka “B” vynulujete stopky a minutová I vteřinová ručička stopek se vrátí zpět na výchozí pozici.



1. VYNULOVÁNÍ STOPEK (I PO VÝMĚNĚ BATERIE)

Resetování provádějte v případě, že se při vynulování sekundová ručka chronografu nevrací do bodu 0

1. Povytáhněte korunku do pozice 2.
2. Zmáčkněte tlačítko “A” pro posunutí vteřinové ručky stopek dopředu. Zmáčkněte tlačítko “B” pro posunutí vteřinové ručky stopek dozadu.
	* Minutová ručka stopek je zesynchronizovaná s vteřinovou ručkou stopek.
	* Proces můžete urychlit držením tlačítka “A” nebo “B”.
3. Potom, co je ručka v bodu 0, zatlačte korunku zpět do základní pozice..

***Tento popis může být změněn bez předchozího upozornění***