Návod k použití CZ

1. Přepínač budíku ON/OFF
2. Nastavení času
3. Nastavení alarmu
4. Prostor pro baterie

1. Pomocí křížového šroubováku otevřete kryt na baterie, vložte dvě baterie velikosti „AA“ do prostoru pro baterie (4) dle naznačené polarity, poté kryt opět zavřete.
2. Nastavte čas otáčením knoflíku (2) proti směru hodinových ručiček.
3. Nastavte čas budíku otáčením knoflíku (3) proti směru hodinových ručiček.
4. Přesuňte přepínač alarmu (1) do polohy ON pro aktivaci alarmu/do polohy OFF pro jeho deaktivaci.
5. Pro zastavení zvonícího alarmu přepněte přepínač (1) do polohy OFF.

Návod k použitiu SK

1. Prepínač budíku ON/OFF
2. Nastavenie času
3. Nastavenie alarmu
4. Priestor pre batérie

1. Pomocou krížového skrutkovača otvorte kryt na batérie,
vložte dve batérie veľkosti „AA“ do priestoru pre batérie (4)
podľa naznačenej polarity, potom kryt opäť zatvorte.
2. Nastavte čas otáčaním gombíka (2) proti smeru hodinových ručičiek.
3. Nastavte čas budíku otáčaním gombíka (3) proti smere hodinových ručičiek.
4. Presuňte prepínač alarmu (1) do polohy ON pre aktiváciu alarmu/do polohy OFF pre jeho deaktiváciu.
5. Pre zastavenie zvoniaceho alarmu prepnite prepínač (1) do polohy OFF.

Instrukcja obsługi PL

1. Przełącznik budzika ON/OFF
2. Nastawianie czasu
3. Nastawianie budzenia
4. Komora baterii

1. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć pokrywę baterii, włóż dwie baterie „AA” do komory baterii (4) zgodnie ze wskazaną polaryzacją, a następnie ponownie zamknij pokrywę.
2. Nastaw czas obrotem pokrętła (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Nastaw czas budzenia obrotem pokrętła (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Przesuń przełącznik budzenia (1) do położenia ON dla włączenia budzika /lub do pozycji OFF dla jego wyłączenia.
5. Dla przerwania dzwonienia budzika przesuń przełącznik (1) do pozycji OFF.

Bedienungsanleitung DE

1. Schiebeschalter ON/OFF
2. Zeiteinstellung
3. Weckereinstellung
4. Batteriefach

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher, legen Sie zwei Batterien der Größe AA entsprechend der angegebenen Polarität in das Batteriefach ( 4 ) ein und schließen Sie den Deckel wieder.
2. Drehen Sie den Knopf (2) gegen Uhrzeigersinn und stellen Sie die Zeit ein.
3. Drehen Sie den Knopf (3) gegen Uhrzeigersinn und stellen Sie die Weckzeit ein.
4. Schieben Sie den Schiebeschalter des Weckers (1) nach Position ON für Aktivierung des Weckers/nach Position OFF für seine Deaktivierung.
5. Schieben Sie den Schiebeschalter (1) nach Position OFF für Abbrechung des klingelnden Weckers.