**ČESKY**

**Jak vložit baterie**

Otevřete dvířka prostoru pro baterie. Podle naznačené -/+ polarity vložte 1ks AA (tužková 1.5V) baterie. Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

**Čas a kalendář**

1. Rádiem řízený čas se nařídí 2-8 minut po vložení baterie automaticky.
2. Synchronizace času podle signálu DCF probíhá 02:00, 03:00 a 04:00 (ráno).

Pokud bude spojení DCF úspěšně navázáno, na displeji se objeví symbol satelitní věže .

1. Pokud je signál slabý a spojení se nedaří navázat, stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko pro vyvolání pokusu o přijetí signálu.

**Nastavení budíku**

1. Stiskněte tlačítko “MODE“ pro zobrazení času buzení.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ pro zahájení nastavení času buzení- číslice hodina buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované hodiny buzení.
3. Znovu stiskněte tlačítko “SET“. Číslice minuta buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované minuty buzení. Znovu stiskněte tlačítko “SET“ pro ukončení nastavení času.
4. Stiskněte tlačítko pro zapnutí budíku. Na displeji se objeví symbol zvonku. Pro vypnutí funkce budík znovu stiskněte tlačítko a symbol zvonku  zmizí z displeje.
5. Když nastane čas buzení, rozezní se zvuková signalizace budíku. Pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko nebo signalizace ustane automaticky po jedné minutě.
6. Nastavení času buzení zůstává v paměti přístroje.

**Osvětlení displeje a funkce Snooze (opakované buzení)**

1. Stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“ na horní straně budíku pro zapnutí osvětlení displeje.
2. Když se rozezní zvuková signalizace budíku, stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“. Zvuková signalizace na 5 minut ustane, aby se po 5 minutách znovu rozezněla.

**Nastavení jazyka kalendáře**

1. Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ po dobu několika vteřin. Tisknutím tlačítka “UP“ vyberte požadovaný jazyk: F=Francouzština, I=Italština, S=Španělština, E=Angličtina, D=Němčina.
2. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko “SET“.

*Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.*

**Na trh dodává:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)

**SLOVENSKY**

**Ako vložiť batérie**

Otvorte dvierka priestoru pre batérie. Podľa naznačenej -/+ polarity vložte 1ks AA (tužková 1.5V) batériu. Zatvorte dvierka priestoru pre batérie.

**Čas a kalendár**

1. Rádiom riadený čas sa nastaví 2-8 minút po vložení batérie automaticky.
2. Synchronizácia času podľa signálu DCF prebieha 02:00, 03:00 a 04:00 (ráno).

Keď bude spojenie DCF úspešne naviazané, na displeji sa objaví symbol satelitnej veže .

1. Keď je signál slabý a spojenie sa nedarí naviazať, stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačítko pre vyvolanie pokusu o prijatie signálu.

**Nastavenie budíka**

1. Stlačte tlačítko “MODE“ pre zobrazenie času budenia.
2. Stlačte a pridržte tlačítko “SET“ pre zahájenie nastavenia času budenia- číslica hodina budenia sa rozbliká. Stláčajte tlačítko “UP“ pre nastavenie požadovanej hodiny budenia.
3. Znovu stlačte tlačítko “SET“. Číslica minúta budenia sa rozbliká. Stláčajte tlačítko “UP“ pre nastavenie požadovanej minúty budenia. Znovu stlačte tlačítko “SET“ pre ukončenie nastavenia času.
4. Stlačte tlačítko pre zapnutie budíka. Na displeji sa objaví symbol zvončeka. Pre vypnutie funkcie budíka znovu stlačte tlačítko a symbol zvončeka  zmizne z displeja.
5. Keď nastane čas budenia, zaznie zvuková signalizácia budíka. Pre vypnutie zvukovej signalizácie stlačte tlačítko alebo signalizácia ustane automaticky po jednej minúte.
6. Nastavenie času budenia zostáva v pamäti prístroja.

**Osvetlenie displeja a funkcia Snooze (opakované budenie)**

1. Stlačte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“ na hornej strane budíka pre zapnutie osvetlenia displeja.
2. Keď zaznie zvuková signalizácia budíka, stlačte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“. Zvuková signalizácia na 5 minút ustane, aby po 5 minútach znovu zaznela.

**Nastavenie jazyka kalendára**

1. Stlačte a pridržte tlačítko “SET“ po dobu niekoľkých sekúnd. Stláčaním tlačítka “UP“ vyberte požadovaný jazyk: F=Francúzština, I=Taliančina, S=Španielčina, E=Angličtina, D=Nemčina.
2. Pre ukončenie nastavenia stlačte tlačítko “SET“.

*Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o. týmto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.*

**Na trh dodáva:**

**Veľkoobchod Vláhová Jasněna**

**Ivanovce**

[www.vlahova.cz](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz#_blank)

**POLSKY**

**Jak włożyć baterie**

Po otwarciu wieczka pojemnika baterii należy włożyć jedną sztukę baterii typu AA (paluszek 1,5 V) zwracając uwagę na właściwe skierowanie biegunów „+” i „–” . Po włożeniu baterii wieczko należy zamknąć.

**Czas i kalendarz**

1. Sterowany radiem dokładny czas nastawi się automatycznie w ciągu 2-8 minut po włożeniu baterii.
2. Codzienna radiowa synchronizacja czasu sygnałem DCF przebiega o 2:00, 3:00 lub 4:00 (rano).

 W przypadku udanego nawiązania łączności na wyświetlaczu polawi się symbol anteny .

1. Jeśli sygnał jest słaby i łączność się nie powiedzie należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk  dla ręcznego uruchomienia próby odbioru sygnału.

**Nastawianie budzika**

1. Po naciśnięciu przycisku “MODE“ wyświetli się czas budzenia.
2. Nastawianie czasu budzenia rozpoczyna się przyciśnięciem i przytrzymaniem przycisku “SET“. Gdy cyfry godzin pulsują naciskaniem przycisku “UP“ nastawia się żądaną godzinę budzenia.
3. Po ponownym naciśnięciu przycisku “SET“. cyfry minut zaczną pulsować. Naciskaniem przycisku “UP“ nastawia się żądany czas budzenia w minutach. Kolejne naciśnięcie przycisku “SET“ kończy nastawianie czasu.
4. Budzik włącza się przez naciśnięcie przycisku . Na wyświetlaczu pojawi się wówczas symbol dzwonka . Wyłączenie budzika wykonuje się również naciśnięciem przycisku  po czym symbol dzwonka  na wyświetlaczu znika.
5. Gdy nadejszie nastawiony czas budzenia, rozlegnie się sygnał dźwiękowy budzika, który wyłączy się po upływie jednej minuty. Sygnał dźwiękowy wyłączyć można naciśnięciem przycisku .
6. Nastawiony czas budzenia pozostaje nadal w pamięci budzika.

**Podświetlenie wyświetlacza oraz funkcja drzemki (Snooze) – powtarzanie budzenia**

1. Naciśnięcie znajdującego się na górnej ściance budzika przycisku “LIGHT/SNOOZE“ powoduje podświetlenie wyświetlacza.
2. Naciśnięcie tegoż przycisku “LIGHT/SNOOZE“ w trakcie trwania sygnału dźwiękowego powoduje przerwanie budzenia i zawieszenie go na 5 minut, co umożliwia krótką drzemkę, po której sygnał się ponownie odezwie.

**Nastawienie języka kalendarza**

1. Nastawianie języka rozpoczyna się przyciśnięciem i przytrzymaniem przez kilka sekund przycisku “SET“. Następnie naciskaniem przycisku “UP“ wybrać można jeden z języków kalendarza: F=francuski, I=włoski, S=hiszpański, E=angielski, D=niemiecki.
2. Wybór potwierdza się i nastawianie języka kończy ponownym naciśnięciem przycisku “SET“.

*Importer Jasněna Vlahova oświadcza niniejszym, że produkt odpowiada podstawowym wymaganiom oraz dalszym stosownym ustaleniom dyrektywy 1999/5/ES.*

**Dostawca:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)