**ČESKY**

**Jak vložit baterie**

Otevřete dvířka prostoru pro baterie. Podle naznačené -/+ polarity vložte 1ks AA (tužková 1.5V) baterie. Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

**Čas a kalendář**

1. Rádiem řízený čas se nařídí 2-8 minut po vložení baterie automaticky.
2. Synchronizace času podle signálu DCF probíhá 02:00, 03:00 a 04:00 (ráno).

Pokud bude spojení DCF úspěšně navázáno, na displeji se objeví symbol satelitní věže tower.jpg.

1. Pokud je signál slabý a spojení se nedaří navázat, stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítkoALMsign.jpg pro vyvolání pokusu o přijetí signálu.

**Nastavení budíku**

1. Stiskněte tlačítko “MODE“ pro zobrazení času buzení.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ pro zahájení nastavení času buzení- číslice hodina buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované hodiny buzení.
3. Znovu stiskněte tlačítko “SET“. Číslice minuta buzení se rozbliká. Tiskněte tlačítko “UP“ pro nastavení požadované minuty buzení. Znovu stiskněte tlačítko “SET“ pro ukončení nastavení času.
4. Stiskněte tlačítkoALMsign.jpg pro zapnutí budíku. Na displeji se objeví symbol zvonkubell.jpg. Pro vypnutí funkce budík znovu stiskněte tlačítkoALMsign.jpg a symbol zvonku bell.jpg zmizí z displeje.
5. Když nastane čas buzení, rozezní se zvuková signalizace budíku. Pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítkoALMsign.jpg nebo signalizace ustane automaticky po jedné minutě.
6. Nastavení času buzení zůstává v paměti přístroje.

**Osvětlení displeje a funkce Snooze (opakované buzení)**

1. Stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“ na horní straně budíku pro zapnutí osvětlení displeje.
2. Když se rozezní zvuková signalizace budíku, stiskněte tlačítko “LIGHT/SNOOZE“. Zvuková signalizace na 5 minut ustane, aby se po 5 minutách znovu rozezněla.

**Nastavení jazyka kalendáře**

1. Stiskněte a přidržte tlačítko “SET“ po dobu několika vteřin. Tisknutím tlačítka “UP“ vyberte požadovaný jazyk: F=Francouzština, I=Italština, S=Španělština, E=Angličtina, D=Němčina.
2. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko “SET“.

*Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.*

**Na trh dodává:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)