Návod k budíku SB24 CZ

1. Funkce
- zobrazení hodin a minut
- dvě skupiny budíků s funkcí odložení (snooze)
- úspora energie v noci (mezi 22:00 a 07:00) – jas displeje se sníží na polovinu
- uchování dat do paměti, když bude přerušen přívod elektrické energie, po připojení zpět k elektrické síti není třeba data nastavovat znovu, obnoví se automaticky

2. Tlačítka pro nastavení
【SET】 stiskněte pro začátek nastavení nebo přechod do jiné části nastavení
【UP】 zvýšení nastavované hodnoty. Pokud toto tlačítko stisknete v normálním režimu a přidržíte jej po dobu 2 vteřin, změníte formát času z 24 hodinového (tovární nastavení) na 12 hodinový a naopak.
【DOWN】 snížení nastavované hodnoty
【SNOOZE】 odložení buzení – pokud stisknete toto tlačítko ve chvíli, kdy budík zvoní, odložíte ho stisknutím tlačítka snooze o 5 minut

3. nastavení času a budíku
- V normálním režimu stiskněte tlačítko【SET】pro vstup do režimu nastavení. Rozbliká se číslice hodin, stisknutím tlačítek 【UP】nebo【DOWN】nastavte požadovanou hodnotu.
- Poté znovu stiskněte tlačítko【SET】, rozbliká se číslice minut a opět pomocí 【UP】nebo【DOWN】nastavte požadovanou hodnotu.
- Znovu stiskněte tlačítko【SET】. Vstoupíte tak do nastavení první skupiny budíků. Zobrazí “--：A1” a to znamená, že je budík 1 vypnutý. Stiskem tlačítka【DOWN】aktivujete nebo ukončíte budík. Poté se rozblikají číslice hodin a vy můžete nastavit hodiny a poté minuty budíku.
- Stiskněte tlačítko【SET】pro vstup do druhé skupiny budíků, nastavení proveďte stejně jako u budíku 1.
- Po nastavení druhé skupiny budíků je nastavení kompletní a budík je připraven k používání.

SPECIÁLNÍ SYMBOLY
“ON:A1” – budík 1 je aktivní
“--：A1” – budík 1 je neaktivní
“ON:A2” – budík 2 je aktivní
“--：A2” – budík 2 je neaktivní
- Z továrního nastavení jsou oba budíky neaktivní.

4. Pokud během nastavování 15 vteřin nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se ukončí a přepne se do normálního režimu. Vaše nastavení se uloží automaticky.

5. Pracovní napětí je AC 110-240V, 5V 2A USB nabíječkou.