
**DM9206 MINUTNIK**

****

**Jednostka Główna**

# 1. Wyświetlacz

# 2.Przycisk ustawiania minut

3.Przycisk Start/Stop

4. Przycisk ustawiania sekund

5. Magnes

6.Komorabaterii

# Start

* Otwieramy pokrywę baterii
* Wkładamy dwie baterieG13-A biorąc pod uwagę znaki polaryzacji[znak„ +” i “ –“]
* Zakładamy z powrotem pokrywę komory baterii

# Odliczanie

* Wciskamy “M” i “S” aby ustawić minutnik
* Po ustawieniu wciskamy Start/Stop aby rozpocząć odliczanie.
* W trakcie odliczania ikona “M S “ będzie migała na wyświetlaczu.
* Gdy jednostka zakończy odliczanie uruchomi się alarm, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy wciskamy dowolny przycisk.
* Wciskamy przycisk Start/Stop aby przywołać ustawienia.
* Wciskamy przyciski “M” I “S” jednocześnie aby wyzerować minutnik.
* Maksymalna możliwa wartość odliczania to 99minut i 59 sekund.

# Pomiarczasu

* Wciskamy przyciski “M” I “S” jednocześnie aby wyzerować minutnik.
* Wciskamy “Start/Stop” aby rozpocząć pomiar czasu.
* Maksymalna wartość dla pomiaru czasu to 99 minut i 59 sekund.

**Uwagi**

* *Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, mrozu, wysokiej wilgotności czy wody.*
* *Nigdy nie czyścimy urządzenia używając materiałów lub środków szorujących czy żrących. Produkty te mogą doprowadzić do porysowania plastikowych elementów oraz do korozji obwodów elektronicznych.*