**JVD – RB8203 – návod k použití (CZ)**

**Velmi Vám děkujeme za Váš výběr.**

Jedná se o budík s funkcí Radio controled. Pro uvedení budíku do chodu otevřete kryt na zadní straně budíku a vložte dvě baterie typu AAA ve správném směru. Poté opět nasaďte kryt pro baterie. Pokud uslyšíte pípnutí “BI”, Váš budík funguje. Stejně tak uvidíte blikat vlnový symbol “ “, který automaticky vyhledá signál, za přibližně 5-10 minut, hodiny budou od té doby ukazovat správný čas.

**Názvy tlačítek**

1. ALARM 2. SET 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6.  SNOOZE /LIGHT (ve vrchním rohu budíku)

Funkce:

1. zobrazení hodiny, minuty a vteřiny; data a teploty (rozmezí -9,9 °C - 50 °C)

2. rozsah kalendáře: 2000-2099

3. zobrazení dní v týdnu: 7 různých jazyků (GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA)

4. teplota: dostupné obě jednotky teploty (°C,°F)

5. dotykové čidlo na podsvícení displeje

6. osvětlené pozadí a režim odložení

7. funkce Radio controlled DCF

8. napájení: 3x AAA baterie

**Nastavení času**

1. Stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/ “SET” po dobu delší než 3 vteřiny, spustíte tím proces samotného nastavení.

A: Rozsvítí se heslo 24Hod“, stiskněte “NAHORU”/“UP” a vyberte formát 24Hod nebo 12Hod

B: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “00” a vy si tak můžete nastavit různé časové zóny. Pokud chcete tento krok přeskočit (není nezbytný), znovu stiskněte “NASTAVENÍ”/“ SET”.

C: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “hodina/“hour”, pomocí tlačítek “NAHORU”/“UP” a “DOLŮ”/“DOWN” si zvolíte číslice, jakou chcete.

D: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, rozsvítí se heslo “minuta/“minute”, pomocí tlačítek “NAHORU”/“UP” a “DOLŮ”/“DOWN” si zvolíte číslice, jakou chcete.

E: Znovu stiskněte tlačítko “NASTAVENÍ”/“SET”, tentokrát pro nastavení “ROK”/“YEAR”, “MĚSÍC”/“MONTH”, “DEN”/“DAY”. Vezměte, prosím, na vědomí, že zobrazení funkce “DEN”/”DAY” existuje v 7 různých jazycích.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jazyk |  AJ | NJ | FR | IT | NL | ES | DA |
| DEN |  |  |  |   |  |  |  |

\*\*\* pokud během procesu nastavení neproběhne žádná operace, automaticky dojde k ukončení a uložení platného data.

\*\*\*pokud během procesu nastavení stisknete tlačítko “WAVE”, automaticky dojde k ukončení a následnému otevření funkce Radio controlled, pomocí které se vyhledá signál a nastaví na displeji správný čas.

**Nastavení budíku**

1. Stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM” po dobu 3 vteřin, rozsvítí se “hodina”/“hour”, stisknutím tlačítka “NAHORU”/“UP” nebo “DOLŮ”/“DOWN” získáte číslici, jakou potřebujete.

2. Znovu stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM”, tentokrát pro seřízení “MINUTA/“MINUTE”.

3. Znovu stiskněte tlačítko “BUDÍK”/“ALARM” pro úplné ukončení.

\*\*\* pro zobrazení času budíku stiskněte za klidového režimu displeje tlačítko “BUDÍK”/“ALARM”,

\*\*\* při zobrazení času budíku stiskněte “NAHORU”/“UP” pro otevření či ukončení budíku.

\*\*\* délka zvonění budíku je 2 minuty, přičemž v jednotlivých časových úsecích se zvuk zvonění mění.

0-10 vteřin: BI….BI…BI..BI…,

11-20 vteřin: BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI,

21-30 vteřin: BIBIBIBI…BIBIBIBI…,

30 vteřin-2 minuty: BIBI – zrychleně

\*\*\* po dobu zvonění budíku stiskněte tlačítko “ODLOŽENÍ” (“SNOOZE/LIGHT”), budík znovu automaticky zazvoní za 5 minut; stisknutím libovolného tlačítka budík vypnete.

**Jak změnit jednotku teploty ℃ & ℉**

Za klidového režimu displeje stiskněte tlačítko “DOLŮ”/“DOWN” a vyberte dle preferencí jednotku teploty.

**Funkce Radio controlled**

Po vložení baterie se bude vyhledávat a přijímat signál. Ve 3 časových bodech během noci, a to v 1:00, 2:00 a 3:00, se signál vyhledá automaticky. Pokud k zachycení signálu nedojde, bude následovat další pokus ve 4:00 a pokud se situace nezmění, tak znovu opět po hodině v 5:00. V případě, že signál stále nebude zachycen, k opětovnému vyhledání dojde další den v 1:00.

\*\*\* po dobu vyhledávání signálu nejsou k dispozici žádná tlačítka kromě “SNOOZE/LIGHT” a “WAVE”.

\*\*\* pokud při vyhledávání signálu zvoní budík, vyhledávání se automaticky zastaví.



\*\*\* při vyhledávání signálu se rozsvítí značka “ ”, jakmile dojde k zachycení a přijetí signálu, změní se na značku celé antény “ ”

**Co dělat, pokud nebyl příjem signálu úspěšný?**

1. Stiskněte tlačítko “WAVE” pro opětovné vyhledávání a přijímání signálu.

2. Nastavte čas podle výše uvedeného podrobného návodu “Nastavení času”.

**Speciální detaily**

1. Chcete-li otevřít nebo zavřít funkci ovládání rádia, stiskněte tlačítko “WAVE” na dobu delší než 3 vteřiny.

2. Pokud je právě období letního času (DST = Daylight Saving Time), uvidíte symbol “S”, blízko symbolu « »

**JVD – RB8203 – návod na použitie (SK)**

**Veľmi Vám ďakujeme za Váš výber.**

Ide o budík s funkciou Radio Controlled. Pre uvedenie budíka do chodu otvorte kryt na zadnej strane budíka a vložte dve batérie typu AAA v správnom smere. Potom opäť nasaďte kryt pre batérie. Ak počujete pípnutie "BI", Váš budík funguje. Rovnako tak uvidíte blikať vlnový symbol " ", ktorý automaticky vyhľadá signál, za približne 5-10 minút, hodiny budú odvtedy ukazovať správny čas.

**Názvy tlačidiel**

1. ALARM 2. SET 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6.  SNOOZE/LIGHT (vo vrchnom rohu budíka)

Funkcie:

1. zobrazenie hodiny, minúty a sekundy; dáta a teploty (rozmedzie -9,9 ° C - 50 ° C)

2. rozsah kalendára: 2000-2099

3. zobrazenie dní v týždni: 7 rôznych jazykov (GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA)

4. teplota: dostupné obe jednotky teploty (° C, ° F)

5. dotykové čidlo na podsvietenie displeja

6. osvetlené pozadie a režim odloženie

7. funkcie Radio controlled DCF

8. napájanie: 3x AAA batérie

**Nastavenie času**

1. Stlačte tlačidlo "NASTAVENIA" / "SET" po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, spustíte tým proces samotného nastavenia.

A: Rozsvieti sa heslo 24hod ", stlačte" HORE" / "UP" a vyberte formát 24hod alebo 12hod

B: Znovu stlačte tlačidlo "NASTAVENIA" / "SET", rozsvieti sa heslo "00" a vy si tak môžete nastaviť rôzne časové zóny. Pokiaľ chcete tento krok preskočiť (nie je nevyhnutný), znovu stlačte "NASTAVENIE" / "SET".

C: Znovu stlačte tlačidlo "NASTAVENIA" / "SET", rozsvieti sa heslo "hodina" /"hour", pomocou tlačidiel" HORE "/" UP "a" DOLE "/" DOWN "si zvolíte číslice, akú chcete.

D: Znovu stlačte tlačidlo "NASTAVENIA" / "SET", rozsvieti sa heslo "minúta" / "minute", pomocou tlačidiel" HORE "/" UP "a" DOLE "/" DOWN "si zvolíte číslice, akú chcete.

E: Znovu stlačte tlačidlo "NASTAVENIA" / "SET", tentoraz pre nastavenie "ROK" / "YEAR", "MESIAC" / "MONTH", "DEN" / "DAY". Vezmite, prosím, na vedomie, že zobrazenie funkcie "DEN" / "DAY" existuje v 7 rôznych jazykoch.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jazyk |  AJ | NJ | FR | IT | NL | ES | DA |
| DEŇ |  |  |  |   |  |  |  |

\*\*\* ak počas procesu nastavenia neprebehne žiadna operácia, automaticky dôjde k ukončeniu a uloženiu platného dáta.

\*\*\* ak počas procesu nastavenia stlačíte tlačidlo "WAVE", automaticky dôjde k ukončeniu a následnému otvoreniu funkcie Radio controlled, pomocou ktorej sa vyhľadá signál a nastaví na displeji správny čas.

**Nastavenie budíka**

1. Stlačte tlačidlo "BUDÍK" / "ALARM" po dobu 3 sekúnd, rozsvieti sa "hodina" / "hour", stlačením tlačidla "HORE" / "UP" alebo "DOLE" / "DOWN" získate číslicu, akú potrebujete.

2. Znovu stlačte tlačidlo "BUDÍK" / "ALARM", tentoraz pre nastavenie "MINÚTA /" MINUTE ".

3. Znovu stlačte tlačidlo "BUDÍK" / "ALARM" pre úplné ukončenie.

\*\*\* pre zobrazenie času budíka stlačte za režimu spánku displeja tlačidlo "BUDÍK" / "ALARM",

\*\*\* pri zobrazenie času budíka stlačte "HORE" / "UP" pre otvorenie či ukončenie budíka.

\*\*\* dĺžka zvonenie budíka je 2 minúty, pričom v jednotlivých časových úsekoch sa zvuk zvonenie mení.

0-10 sekúnd: BI ... .bi ... BI..BI ...,

11-20 sekúnd: BIBI ... BIBI ... BIBI ... BIBI ... BIBI ... BIBI,

21-30 sekúnd: BIBIBIBI ... BIBIBIBI ...,

30 sekúnd-2 minúty: BIBI - zrýchlene

\*\*\* po dobu zvonenie budíka stlačte tlačidlo "PREDĹŽENÍM" ("SNOOZE / LIGHT"), budík znovu automaticky zazvoní za 5 minút; stlačením ľubovoľného tlačidla budík vypnete.

**Ako zmeniť jednotku teploty ℃ & ℉**

Za režimu spánku displeja stlačte tlačidlo "DOLE" / "DOWN" a vyberte podľa preferencií jednotku teploty.

**Funkcia Radio controlled**

Po vložení batérie sa bude vyhľadávať a prijímať signál. Vo 3 časových bodoch počas noci, a to o 1:00, 2:00 a 3:00, sa signál vyhľadá automaticky. Pokiaľ k zachytenie signálu nedôjde, bude nasledovať ďalší pokus o 4:00 a ak sa situácia nezmení, tak znovu opäť po hodine v 5:00. V prípade, že signál stále nebude zachytený, k opätovnému vyhľadanie dôjde ďalší deň o 1:00.

\*\*\* po dobu vyhľadávania signálu nie sú k dispozícii žiadne tlačidlá okrem "SNOOZE / LIGHT" a "WAVE”.

\*\*\* ak pri vyhľadávaní signálu zvoní budík, vyhľadávanie sa automaticky zastaví.



\*\*\* pri vyhľadávaní signálu sa rozsvieti značka " ", akonáhle dôjde k zachyteniu a prijatie signálu, zmení sa na značku celej antény “ ”

**Čo robiť, ak nebol príjem signálu úspešný?**

1. Stlačte tlačidlo "WAVE" pre opätovné vyhľadávanie a prijímanie signálu.

2. Nastavte čas podľa vyššie uvedeného podrobného návodu "Nastavenie času”.

**Špeciálne detaily**

1. Ak chcete otvoriť alebo zatvoriť funkciu ovládania rádia, stlačte tlačidlo "WAVE" na dobu dlhšiu ako 3 sekundy.

2. Ak je práve obdobie letného času (DST = Daylight Saving Time), uvidíte symbol "S", blízko symbolu « »



**JVD – RB8203 – instrukcje (PL)**

**Bardzo dziękujemy za Państwa wybór.**

Oto budzik z funkcją ustawiania Sygnałem radiowym. Prosimy o otwarcie pokrywy baterii ( na tylnej częsci budzika) aby wsadzić dwie baterie AAA we właściwych kierunkach. Następnie zakładamy z powrotem pokrywę baterii. Następnie,



Usłyszą Państwo dźwięk "BI", budzik rozpoczął pracę. Widoczny będzie migający symbol " ". Budzik będzie automatycznie wyszukiwał sygnału przez ok. 5-10 minut, po odebraniu sygnału ukaże się poprawna godzina.

**Nazwy poszczególnych przycisków**

 1. ALARM 2. SET 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6. SNOOZE /LIGHT (na górnej krawędzi Budzika )

Funkcje:

1. wyświetlanie godziny, minut, sekund, daty, dnia, temperatury（-9.9℃~~~~50℃）

2. zakres kalendarza: 2000-2099

3. wyświetlanie dnia w siedmiu różnych językach: GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA

4. temperatura: dostępne skale F i C

5. Czujnik podświetlenia

6. światło w tle oraz drzemka

7. Sygnał radiowy DCF

8. zasilanie : 2 baterie AAA.

**Jak ustawić czas?**

1. Wciskamy przycisk "SET" na więcej niż 3 sekundy, wchodzimy w proces ustawiania.

A : Miga tryb “24Hr", wciskamy “UP” aby wybrać reżim 24 lub 12-sto godzinny.

B: Wciskamy ”SET” ponownie,zacznie migać ”00” w celu ustawienia strefy czasowej. Możemy również wcisnąć "SET" jeszcze raz aby pominąć to ustawienie ( nie jest wymagane aby przejść dalej).

C: Wciskamy ponownie “SET”, zacznie migać ”hour” (godzina), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.

D: Wciskamy ponownie "SET", zacznie migać "minute" (minuta), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.

E: Wciskamy ponownie "SET" aby ustawić “YEAR”,”MONTH”,”DATE”,”DAY” (ROK, MIESIĄC, DATA, DZIEŃ), postępujemy wg. powyższej kolejności. Prosimy zwrócić uwagę na siedem różnych języków dla dnia tygodnia - "DAY".

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Język |  GB | DE | FR | IT | NL | ES | DA |
| DZIEŃ |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*Jeśli w trakcie ustawiania nie wystąpi żadna inna operacja, budzik wyjdzie z ustawień automatycznie, zachowując ustawioną datę.

\*\*\*Jeśli w trakcie ustawiania wciśniemy "WAVE", budzik wyjdzie automatycznie z ustawień i uruchomi funkcję Sygnału Radiowego w celu znalezienia sygnału oraz wyświewtlenia poprawnego czasu.

**Jak ustawić godzinę Alarmu?**

1. Wciskamy przycisk “ALARM” przez 3 sekundy, zacznie migać “hour” ( godzina), wciskamy "UP" lub "DOWN" aby uzyskać pożądane wartości.
2. Wciskamy ponownie "ALARM", zacznie migać "minute" (minuty), ustawiamy jak wcześniej.
3. Wciskamy "ALARM" ponownie aby wyjść z ustawień.

\*\*\* w trybie normalnego wyświetlania godziny wciskamy przycisk "ALARM" aby zobaczyć godzinę alarmu,

\*\*\* w trybie wyświetlania godziny alarmu wciskamy przycisk "UP" aby otworzyćlub zamknąć alarm

\*\*\* alarm trwa przez 2 minuty. W różnych odcinkach tego czasu, dźwięk alarmu będzie inny.

0-10 sekund, BI….BI…BI..BI…,

11—20 sekund, BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI,

21-30 sekund, BIBIBIBI…BIBIBIBI…,

po 30 sekunach, BIBI, ale w dość szybkim tempie

\*\*\* w trakcie działania budzika, wciskamy "SNOOZE/LIGHT”, po 5 minutach alarm zostanie powtórzony, wciskamy dowolny przycisk w celu wyłączenia.

**Jak przelączyć skalę temperatury C i F?**

W trakcie normalnego wyświetlania godziny wciskamy przycisk "DOWN" aby wybrać skalę C lub F.

**Szczegóły dotyczące Sygnału Radiowego**

Po włożeniu baterii budzik rozpocznie wyszukiwanie i odbiór sygnału.

Są to trzy razy w ciągu każdego dnia o 1:00, 2:00, 3:00 kiedy budzik będzie wyszukiwał sygnału automatycznie.

Jeśli budzik nie wyszuka sygnału, rozpocznie wyszukiwanie ponownie o 4:00, jeśli wyszukiwanie nie powieszie się, zostanie powtórzone o 5:00. Jeśli wyszukiwanie znów się nie powiedzie, zostanie ponowione w następnej godzinie 1:00.

\*\*\* w trakcie wyszukiwania sygnału, żaden przycisk nie będzie dostępny poza przyciskami SNOOZE/LIGHT & WAVE.

\*\*\* jeśli w trakcie wyszukiwania sygnału uruchomi się alarm, budzik automatycznie zaprzestanie wyszukiwania sygnału.



\*\*\* trakcie wyszukiwania sygnału, miga ten symbol , po wyszukaniu sygnału wyświet się z pełnym zasięgiem anteny.

**Co zrobić jeśli budzik nie znajduje sygnału ?**

1. Wciskamy ”WAVE” aby wyszukać i odebrać sygnał jeszcze raz.

2. Aby ustawić czas, kierujemy się wskazówkami powyżej "jak ustawić czas"

**Szczegóły specjalne**

1. Wciskamy przycisk “WAVE” na dłużej niż 3 sekundy aby włąćzyć lub wyłączyć funkcję Sygnału Radiowego.

2. Jeśli mamy okres czasu DST (Daylight Saving Time - Czas Letni), widoczna będzie litera "S" zaraz przy symbolu sygnału

**JVD – RB8203 – Bedienungsanleitung (DE)**

Dies ist ein Funkwecker, bitte öffnen Sie die Batterieabdeckung (auf der Rückseite des Weckers), und legen Sie zwei AAA-Batterien nach der angezeigten Polarität. Dann schließen Sie wieder die Batterieabdeckung zu. Der Wecker wird piepsen, das heißt, dass er eingeschaltet wurde. Sie werden sehen, dass das Wellensymbol " " blinkt. Er wird das Signal automatisch suchen, ungefähr 5-10

Minuten, bis er das Signal erfolgreich empfängt.

**Tasten**

1. ALARM (WECKER) 2. SET (EINSTELLEN) 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6. WECKWIEDERHOLUNG / LICHT (am oberen Rand der Uhr)

Funktion:

1. Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Tag, Temperatur (-9,9 ℃ ~~~~ 50 ℃)

2. Kalenderbereich: 2000-2099

3. Tagesanzeige: sieben verschiedene Sprachen: EN, DE, FR, ES, ES, NL, DA

4. Temperatur: beide °C oder °F sind verfügbar

5. Hintergrundbeleuchtungsberührungssensor

6. Hintergrundbeleuchtung und Weckwiederholung

7. Empfang des DCF-Funksignals

8. Stromversorgung: 2x AAA-Batterie

**Zeiteinstellung**

1. Drücken und halten Sie die Taste “SET” für mehr als 3 Sekunden, um die Einstellungen einzutreten.

A: "24Hr" blinkt, drücken Sie die Taste "UP", um 24- oder 12-Stundenmodus auszuwählen.

B: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "00" blinkt, um verschiedene Zeitzonen einzustellen. Sie können auch die Taste "SET" erneut drücken, um diese Einstellung zu überspringen (es ist kein notwendiger Fortschritt).

C: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "Stunde" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die gewünschten Stunden zu erhalten.

D: Drücken Sie erneut die Taste "SET", "Minute" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die gewünschten Minuten zu erhalten.

E: Drücken Sie erneut die Taste "SET", um nacheinander "JAHR", "MONAT", "DATUM" und "TAG" einzustellen. Bitte beachten Sie, es gibt sieben verschiedene Sprache von "DAY"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprache |  EN | DE | FR | IT | NL | ES | DA |
| DAY |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*Wenn während der Einstellung keine Operation ausgeführt wird, wird sie automatisch beendet und das Datum bleibt gültig.

\*\*\*Wenn Sie während des Eingabevorgangs die Taste "WAVE" drücken, wird die Funktion "Radio control" (Empfang des Funksignals) automatisch eingeschalten, um die Signalsuche und die korrekte Uhrzeit anzuzeigen.

**Weckereinstellung**

1. Drücken Sie die Taste "ALARM" für 3 Sekunden, "Stunde" blinkt, dann drücken Sie die Taste "UP" oder "DOWN", um die benötigte Stunden zu erhalten.

2. Drücken Sie erneut die Taste "ALARM", um "Minuten" einzustellen.

3. Drücken Sie erneut die Taste "ALARM", um die Einstellungen zu beenden.

\*\*\* Drücken Sie bei normalem Betrieb die Taste "ALARM", um die Weckzeit zu sehen.

\*\*\* Drücken Sie die Taste "UP", um den Wecker zu öffnen oder zu schließen.

\*\*\* Das Klingeln dauert ca. 2 Minuten und es wird immer lauter sein.

\*\*\* Während des Klingelns können Sie die Taste "SNOOZE / LIGHT" drücken, um es zu unterbrechen. Nach 5 Minuten wird der Wecker erneut klingeln, Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Klingeln zu beenden.

**Temperaturanzeige – ℃ & ℉**

 Bei normalem Betrieb drücken Sie die Taste ”DOWN” und wählen Sie von °C oder °F

**Details zur Funksignal**

Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, wird das Signal automatisch gesucht und empfangen. Jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 wird das Signal automatisch gesucht.

Wenn das Signal nicht erfolgreich empfangen wird, wird es erneut um 4:00 gesucht, wenn es fehlschlägt, wird es wieder um 5:00 Uhr morgens wiederholt. Wenn es immer noch fehlschlägt, wird um 1:00 Uhr morgens am nächsten Tag erneut beginnen.

\*\*\* Während der Signalsuche sind alle Tasten außer “SNOOZE / LIGHT“ & “WAVE“ nicht verfügbar.

\*\*\* Während der Signalsuche, wenn der Alarm klingelt, wird die Suche automatisch beendet.

\*\*\* Während der Signalsuche blinkt diese Markierung: Nach dem Empfang wird sie mit vollem Antennenzeichen angezeigt:

**Was sollte man machen, wenn kein Funksignal empfangen wird?**

1. Drücken Sie die Taste ”WAVE”, um die Signalsuche zu erneuen.
2. Um die Zeit gemäß den oben genannten Details einzustellen "Zeiteinstellung"

**Spezielle Details**

1. Drücken und halten Sie die Taste "WAVE" für mehr als 3 Sekunden, um die DCF-Signalsuche ein- oder auszuschalten.
2. Wenn es Sommerzeit ist, wird auf dem Bildschirm "S" gezeigt, in der Nähe von Symbol:



**JVD – RB8203 – user manual (EN)**

**Thank you so much for your choosing.**

This is a alarm clock which with Radio control function. Please open the battery cover (on the back side of clock ), to put two pcs of AAA battery in correct direction. Then put on the battery cover . now,



you will hear “BI”, then the clock is working. You will see wave symbol “ ” is flashing. It will search the signal automatically, about 5-10 minutes, it will collect the signal, and now the clock show the correct time.

**Name of each Button**

1. ALARM 2. SET 3. UP 4. DOWN 5. WAVE

6. SNOOZE /LIGHT (on the Top edge of clock )

Function:

1.display hour, minute, second, date, day, temperature（-9.9℃~~~~50℃）

2. calendar range : 2000—2099

3. day display: seven different language : GB, DE, FR, IT, ES, NL, DA

4. temperature : both ℃ & ℉ are available

5. With backlight touch sensor

6. with background light and snooze

7. With Radio control DCF

8. power : 2 PCS of AAA battery .

**How to set time**

1. Press “SET” more than 3 seconds, enter into set process.

A : “24Hr”is flashing, pres “UP” to choose 24Hr or 12Hr.

B: Press ”SET” again, ”00” is flashing, to set different time zones. You also can press ”SET” again to skip this setting(it’s not necessary progress)

C: Press “SET” again, ”hour” is flashing, to press “UP” or ”DOWN” to get what number you need.

D: Press “SET” again, ”minute” is flashing, to press “UP” or ”DOWN” to get what number you need.

E: Press ”SET” again, to set “YEAR”,”MONTH”,”DATE”,”DAY” in turn. Please note, there are seven different language of ”DAY”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| language |  GB | DE | FR | IT | NL | ES | DA |
| DAY |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*during setting process, if there is no any operation, will exit automatically, and the date is valid.

\*\*\*During setting process, if press “WAVE”, will exit automatically and open the Radio control function, to search the signal and display correct time

**How to set Alarm time**

1. Press “ALARM” for 3 second, “hour” is flashing, to press “UP” or ”DOWN” to get what number you need.
2. Press ”ALARM” again, to adjust “Minute” in turn
3. Press ”ALARM” again, to exit

\*\*\* under normal display, press ”ALARM” to see the alarm time,

\*\*\*under display alarm time, press ”UP” to open or close alarm.

\*\*\*the alarm lasts for 2 minutes. different period, the alarm sound will be different.

0-10 seconds, BI….BI…BI..BI…,

11—20 seconds, BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI…BIBI,

21-30 seconds, BIBIBIBI…BIBIBIBI…,

after 30 seconds, BIBI, but sound quite hurry

\*\*\*during alarm time, press ”SNOOZE/LIGHT”, after 5 minutes, the alarm will be again, to press any other button, will close the alarm

**How to change ℃ & ℉**

 Under normal display , press ”DOWN” to choose ℃ or ℉

**Details about Radio control**

After you put the battery, it will search and receive the signal.

In this three point of time everyday, AM 1:00 ,2:00,3:00, t will search and the signal automatically.

If it does not receive the signal. it will search again at AM 4:00,if it’s fail, it will again at AM 5:00. If it’s still fail. Will start at next AM 1:00.

\*\*\* during the period of search signal, all the button is not available except SNOOZE/LIGHT & WAVE.

\*\*\* during the period of search signal, if the alarm ringing, it will exit search automatically.



\*\*\* during the period of search signal, this mark is flashing,after receive, it will display ,with full antenna sign

**How to do if it does not receive signal ?**

1. To press ”WAVE” to search and receive signal again.
2. To set the time according the above details “how to set the time”

**Special details**

1. Press “WAVE” more than 3 seconds, to open or close Radio control function.
2. When it’s DST period (Daylight Saving Time), you will see mark “S” ,near with the signal of

