**(CZ) Nástěnné hodiny JVD quartz**

1

2

3

4

. Hodiny opatrně vybalte

. Dva různé prostory pro baterie: na horní části hodin- pro melodie

na zadní straně - pro ručky a kyvadlo

. Vložte baterie

. Otáčením minutové ručky po směru času nastavte požadovaný čas.

Upozornění: Neotáčejte ručkami proti směru chodu kvůli melodii a bití.

5

. Synchronizace bití: Stiskněte červené tlačítko na strojku pro bití. S každým

stisknutím budou hodiny odbíjet o jednu hodinu více. Tiskněte tlačítko, dokud

nedosáhnete požadovaný počet úderů.

-

Hodiny mají noční režim, nebijí od 21:00 do 6:00.

6

7

8

. Otevřete přední prosklená dvířka.

. Zavěste a rozhoupejte kyvadlo

. Zavřete prosklenou přední stranu hodin.

Při každém odbíjení se nejprve ozve počet úderů dle aktuální hodiny, poté následuje melodie Westminster.

Jednou ročně vyměňte baterie i přesto, že hodiny stále fungují.

Pokud hodiny nebudete delší dobu používat, vyndejte baterie, abyste zabránili

případnému poškození.

K čištění používejte vždy jemnou látku. Nikdy nepoužívejte hrubé materiály

nebo písek.

Odbije, pak zahraje melodii a změnit to nejde

**Na trh dodává:**

**Jasněna Vláhová**

**Nové Město nad Metují**

[**www.vlahova.cz**](http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz)

