**Basis-Gebrauchsanweisung No.33 JVD**


UNIVERSELLES MEISTERWERK URSPRUNGLICH AUS JAPAN  
HERGESTELLT IN JAPAN  
METALL-UHRWERK

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR UHRWERKE MIYOTA WATCH MOVEMENT  
TYP NO. JP15 / JP25 / JP11  
MULTIFUNKTIONELL  
BATTERIE: SR621SW

1. ZIFFERBLATT UND TASTEN
2. TAGESEINSTELLUNG (\*außer JP11)
3. DATUMEINSTELLUNG
4. ZEITEINSTELLUNG
5. EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEIT

A) ZIFFERBLATT UND TASTEN

24-Stunden-Zeiger



24-Stunden-Zeiger

Zeiger der zweiten Zeit

Datum

Zeiger der zweiten Zeit

24-Stunden-Zeiger

Wochentag-Zeiger

Datum

Datum

Taste „B“

Taste „A“

Wochentag-Zeiger

B) TAGESEINSTELLUNG (\*außer JP11)

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den gewünschten Tag einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück, wenn Sie mit der Tageseinstellung fertig sind.  
   \* Der Tag ändert sich zwischen Mitternacht und 05:00.

C) DATUMEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.  
   \* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 ein. Es könnte passieren, dass sich das Datum am folgenden Tag nicht ändern würde.
3. Drücken Sie die Krone zurück, wenn Sie mit der Datumeinstellung fertig sind.

D) ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Uhr- und Minutenzeiger zu bewegen.
3. Drücken Sie die Krone zurück, wenn Sie mit der Zeiteinstellung fertig sind.

E) EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEIT

1. Drücken Sie die Taste „A“, um den Zeiger der zweiten Zeit um 15 Minuten nach vorne zu bewegen.
2. Drücken Sie die Taste „B“, um den Zeiger der zweiten Zeit um 15 Minuten nach hinten zu bewegen.

\* Sie können den Zeiger der zweiten Zeit schneller bewegen, indem Sie die Tasten „A“ oder „B“ gedrückt halten.

*Diese Anweisung kann jederzeit ohne eine vorherige Ankündigung geändert werden.***CITIZEN WATCH CO., LTD.**