# NÁVOD Č.33 JVD

UNIVERZÁLNÍ MISTROVSKÉ DÍLO PŮVODEM Z JAPONSKA
VYROBENO V JAPONSKU
KOVOVÝ STROJEK

NÁVOD PRO STROJKY MIYOTA WATCH MOVEMENT
TYPY Č. JP15 / JP25 / JP11
MULTIFUNKČNÍ
BATERIE: SR621SW

1. CIFERNÍK A TLAČÍTKA
2. NASTAVENÍ DNE (\*kromě typu JP11)
3. NASTAVENÍ DATA
4. NASTAVENÍ ČASU
5. NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASU

A) CIFERNÍK A TLAČÍTKA

Ručka 24 hodin



Ručka 24 hodin
(druhý čas)

Datum

Ručka 24 hodin

Ručka 24 hodin
(druhý čas)

Ručka 24 hodin

Ručka ukazující den v týdnu

Datum

Datum

Tlačítko „B“

Tlačítko „A“

Ručka ukazující den v týdnu

B) NASTAVENÍ DNE (\*kromě typu JP11)

1. Povytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte den.
3. Po nastavení dne zatlačte korunku zpátky do výchozí polohy.
\* Den se mění v době mezí půlnocí a 05:00.

C) NASTAVENÍ DATA

1. Povytáhněte korunku do polohy 1.
2. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte datum.
\* Nenastavujte datum v době mezi 21:00 a 01:00; je možné, že by se datum další den nezměnilo.
3. Po nastavení data zatlačte korunku zpátky do výchozí polohy.

D) NASTAVENÍ ČASU

1. Povytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky po směru hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručku.
3. Po nastavení času zatlačte korunku do výchozí polohy.

E) NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASU

1. Zmáčkněte tlačítko „A“ pro posunutí ručky druhého času o 15 minut dopředu.
2. Zmáčkněte tlačítko „B“ pro posunutí ručky druhého času o 15 minut dozadu.

\* Ručičku druhého času můžete posunout rychleji tím, že tlačítko „A“ nebo „B“ podržte zmáčknuté.

*Tento návod může být vždy změněn bez předchozího upozornění.***CITIZEN WATCH CO., LTD.**