**(CS) Informace o přesnosti času u síťových budíků**

Budík má toleranci chodu ±60 sekund za týden.
Jedná se o běžnou odchylku způsobenou vnitřní elektronikou přístroje a není známkou poruchy. Přesnost může být ovlivněna napájecím napětím a okolní teplotou.

**(SK) Informácia o presnosti času pri sieťových budíkoch**

Budík má toleranciu chodu ±60 sekúnd za týždeň.
Ide o bežnú odchýlku spôsobenú vnútornou elektronikou prístroja a nejde o závadu. Presnosť môže ovplyvniť napájacie napätie a okolitá teplota.

**(EN) Information on time accuracy of mains-powered alarm clocks**

The clock has a time deviation tolerance of ±60 seconds per week.
This is a normal variation caused by the internal electronics and is not a fault. Accuracy may be affected by power supply voltage and ambient temperature.

**(DE) Informationen zur Ganggenauigkeit bei netzbetriebenen Weckern**

Der Wecker hat eine Gangtoleranz von ±60 Sekunden pro Woche.
Dies ist eine übliche Abweichung, die durch die interne Elektronik verursacht wird und keinen Defekt darstellt. Die Genauigkeit kann durch Netzspannung und Umgebungstemperatur beeinflusst werden.

**(PL) Informacje o dokładności czasu w budzikach sieciowych**

Budzik ma tolerancję chodu ±60 sekund na tydzień.
Jest to typowe odchylenie spowodowane wewnętrzną elektroniką urządzenia i nie świadczy o usterce. Dokładność może być zależna od napięcia zasilania i temperatury otoczenia.

**(FR) Informations sur la précision de l’heure des réveils secteur**

Le réveil présente une tolérance de marche de ±60 secondes par semaine.
Il s’agit d’une variation normale due à l’électronique interne de l’appareil et non d’un dysfonctionnement. La précision peut être influencée par la tension d’alimentation et la température ambiante.